**GJ56.. AIR – Raffstoreantrieb**

**Antrieb**

230V/50Hz-Antrieb zum verdeckten Einbau, Drehmoment: 6/10/16/20 Nm, Drehzahl: 26 U/min, Schutzart IP 54, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe und beidseitigem Wellenabgang, eingebauter Auflaufendschalter, Kondensator und Thermoschutzschalter. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei. Mehrere Antriebe sind parallel schaltbar. Integriertes bidirektionales Funkmodul AIR.

Der Antrieb ist mit einer geräuschoptimierten Dämpfung zu montieren, um die Körperschallübertragung auf ein Minimum zu reduzieren.

Obere und untere Endlagen können frei, auch ohne handelsüblichen Einstellschalter, eingestellt werden. Das Abschalten in der oberen Endlage kann ohne Einstellung über Auflaufendschalter erfolgen. Mit Festfrierschutz und Behanglängenausgleich durch automatische Referenzierung nach 1, 5, 20 und dann alle 50 Zyklen. Kompatibel zur Smart Home Steuerung von LOXONE.