**SOLIDline Easy-ZIP – Antrieb für Screens mit ZIP-Führung**

**Antrieb**

Elektronischer Rohrantrieb 230V/50 Hz, Drehmoment: 6/10/20/30 Nm nach Typ, Drehzahl: 16 U/min, Schutzart IP 44, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe, eingebautem Thermoschutz und Kondensator. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei. Mehrere Antriebe sind parallel schaltbar.

Das Einstellen der oberen und unteren Endlage kann über eine drehmomentgesteuerte Abschaltung oder frei einstellbare Position erfolgen. Zum Einstellen kann ein handelsüblichen Einstellschalter oder ein installierter Bedienschalter genutzt werden.

Die sensible Hindernis- und Blockiererkennung erkennt zum Schutz des Screens ein Hindernis bzw. eine Blockade. Sobald eine Störung auftritt, versucht der Motor maximal 3-mal diese selbstständig zu überfahren, um eine Blockierung (z. B. Windböe) auszuschließen.

Behanglängenausgleich zur Kompensation von Längung oder Schrumpfung des Tuches.