**SOLIDline Sun AIR – Smart Home Ready**

**Motor**

Elektronischer Rohrantrieb 230V/50 Hz, Drehmoment: 10/20/30/40/50 Nm nach Typ, Drehzahl: 16 U/min (bei 50 Nm 12 U/min), Schutzart IP 44, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe, eingebautem Thermoschutz und Kondensator. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei. Mehrere Antriebe sind parallel schaltbar. Integriertes bidirektionales Funkmodul AIR.

**Einsatz:** Kassettenmarkisen, Screens (ZIP-Screens/Fassadenmarkisen etc.)

Die obere Endlage wird immer auf Drehmoment abgeschaltet. Dadurch ist die Kassette immer sicher verschlossen. Die untere Endlage wird frei auf Position eingestellt. Kompatibel zur Smart Home Steuerung von LOXONE.