**SOLIDline Zip AIR – Smart Home Ready**

**Antrieb**

Elektronischer Rohrantrieb 230V/50 Hz, Drehmoment: 6/10/20/30 Nm nach Typ, Drehzahl: 16 U/min, Schutzart IP 44, mit integriertem, mehrstufigem Planetengetriebe, eingebautem Thermoschutz und Kondensator. Steckbare Anschlussleitung. Der Antrieb ist dauergeschmiert und wartungsfrei. Mehrere Antriebe sind parallel schaltbar. Integriertes bidirektionales Funkmodul AIR.

**Einsatz:** Screens mit ZIP-Führungen

Das Einstellen der oberen und unteren Endlage kann über eine drehmomentgesteuerte Abschaltung oder frei einstellbare Position erfolgen. Kompatibel zur Smart Home Steuerung von LOXONE.