**标题：阀门安装与操作说明（通用版）**
—— 适用于球阀、蝶阀、闸阀等常见类型

**一、安装前准备**

1. **检查阀门状态**：
确保阀门为全关闭状态，检查外观是否完好无损，确认铭牌参数（型号、压力等级、材质）与设计要求一致。
2. **清洁管道**：
清除安装管道内的杂质、焊渣和尘土，防止异物损伤阀芯或密封面。
3. **确认流向与安装方向**：
多数阀门有安装方向标识（如箭头），必须与介质流动方向一致。
4. **执行器检查**（适用于电动/气动阀门）：
检查电源电压、气源压力是否符合要求，初次接线前确保信号正确、行程设定无误。

**二、安装注意事项**

1. **连接方式匹配**：
	* 法兰阀门：对准法兰孔位，均匀紧固螺栓，防止泄漏。
	* 螺纹阀门：使用密封带，避免过度拧紧。
	* 焊接阀门：需拆除阀芯高温易损部件后焊接，冷却后再装配。
2. **保持阀门居中对正**：
避免管道应力直接作用在阀体上，必要时安装支撑或限位装置。
3. **避免倒装或卧装**（特殊场合除外）：
电动或气动阀门应尽量垂直安装，执行器朝上，避免水汽侵蚀。
4. **初次开关操作测试**：
手动阀门转动应灵活无卡阻；自动阀门应测试开关信号响应与行程一致性。

**三、使用与操作说明**

1. **开启/关闭顺序**：
	* 开启阀门前，确认下游管线已通气/排水；
	* 缓慢打开，避免水锤冲击；
	* 操作时不可用过大力矩，顺时针为关闭，逆时针为开启（特殊型号除外）。
2. **电动/气动阀门操作**：
	* 使用前检查供电/供气是否正常；
	* 定期观察执行器指示位置是否与实际一致；
	* 自动控制系统应设置限位和过载保护功能。
3. **调节型阀门注意事项**：
	* 调节阀不可作为紧急切断使用；
	* 调节精度需与控制信号匹配；
	* 注意阀芯行程控制范围与实际控制精度。

**四、维护与保养建议**

1. **定期检查**：
每季度建议检查阀门启闭状态、密封性能、法兰螺栓松动情况。
2. **润滑维护**：
手柄或齿轮传动装置建议每6个月加注一次润滑脂。
3. **更换易损件**：
若发现泄漏、启闭不畅，应检查密封圈、阀杆填料，并及时更换。
4. **停用存放**：
长时间不用的阀门应关闭两端，涂防锈油密封保存，存放在干燥通风处。

**五、安全提示**

* 禁止在带压情况下拆卸阀门。
* 禁止使用阀门本体作吊装点。
* 若发现阀门无法关闭，应立即停止操作，排查内部是否有异物或损伤。
* 高温、高压、腐蚀介质下作业时，请穿戴个人防护装备。