**国威GW2000型机分机自行修改号码使用方法**

版本：GW2000（2）: VER200903开始（GWMC8A256BKL200720）

GW2000(1):VER200803开始（GWTX8A128DP200720）

考虑到系统安全性，系统分机号码原来只能通过编程分机进入编程进行统一修改，不能自行修改。现为方便用户，特别是安装时的需求，特增加自行修改号码功能（需进入编程进行开通），使用方法如下：

注意：以下操作指令为正常指令，实际操作须转换。

开通及关闭此功能均需进入编程状态：

开通指令：9091#

关闭指令：9090#。出厂值

注：此状态值断电保存。因此开通此功能设置好系统后建议进行关闭操作（9090#）否则分机在平常使用中容易误操作改变分机号码造成系统故障.

分机修改设置：任意分机提机按（\*）#39+要设置的分机号+#，“嘟”声后挂机；

分机号码长度为2-6，重号及错误设置有提示。设置完成后用#32（#）进行查询核实。

所有分机都可以广播功能：

分机代接等级为5（64L# L=5 初始化值），可以进行广播操作（#16#）

在广播中按1、2、3、4开相应的锁开关，按#关开关，挂机也关闭开关。

深圳国威电子有限公司

2020-7-20