**技术参数**

品牌/型号：纽荷尔 / 电子视频显微镜 DZ-Y500

产地：广东 深圳

功能：视频观察、图像拍照、保存JPG图片、U盘导出图片

操作系统：纽荷尔V5.0简约版

硬件主板：松下CMOS 、ES嵌入式微处理器 、闪迪Flash 32GB储存空间

屏幕：液晶超薄22英寸、IPS技术1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

1920\*1080P/60fps 高清分辨率 HDMI 输出

放大系统：超高精细10-260倍率 连续放大缩小

高斯光学镜头 RP/35-3.9μm NA0.018-0.078

30-2.2mm视野范围、100-80mm工作距离、6-1mm景深

影像设备：CCD 智能相机采用1600万像素 松下图像传感器

F自动/光圈快门，OID光学稳定，AF区域/3D跟踪16个对焦点

手自动/曝光 ，手/自动白平衡，ISO细腻

照明装置：表面光、落射照明系统LED美白、60颗灯珠

载物台：380\*250mm 耐磨金属材质

输入设备：遥控按钮

内置软件：内置图像观察、图像采集软件、十字线软件

机身尺寸：380\*250\*380mm

电源：100-240V

整机质保：严格执行国家三包政策，7天无理由退换货，1年免费保修服务

净重：10KG

