**技术参数**

厂商品牌/型号：纽荷尔DZ-9188

产地:广东深圳

设备功能:视频观察、尺寸测量、拍照、录像、保存图片、U盘导出

倍率(X.):10-225连续变倍

放大形式:超高精细电子放大

处理器芯片:Sony 1.2GHz ARM、2Gb内存、闪迪U盘32GB储存空间

显示:22英寸高清液晶屏

镜头：远摄变焦镜头

RP/29-3.78μm WD130mmV22-2.2mm

光学镜片布局构造9组、ISO 100-3000感光度

光路结构:无限远

影像设备 感光元件：电子快门彩色逐行扫描相机

索尼IMX传感器

全时段超清影像1920\*1080HDMI标准高清分辨率

2.8um\*2.8um像元1/3"感光 30FPS帧率54dB信噪比

G光灵敏度暗电流：425mv with 1/30s采样平均1X1

照明装置：落射照明系统:60颗LED白光灯珠

调焦机构：精密机械齿传动、同轴调焦

移动载物台：台面长宽190\*160mmXY轴行程60\*60mm

输入设备：鼠标

其他设置：曝光方式、白平衡、亮度、对比度、饱和度、锐度、

降噪、感光度、黑白、水平镜像、垂直镜像

软件特色：智能免校准测量软件

投影测量技术：测样品长度尺寸、角度、周长、面积、圆弧等丰富功能

测量精度：±0.01mm

下载升级：纽荷尔科技有限公司官网支持下载升级更新数据包

尺寸及重量：320mm(长)\*260mm(宽)\*390mm(高)

电源：100-240V

整机质保：七天无理由退换货，1年免费保修

