**技术参数**

厂商品牌/型号:纽荷尔J-E300

产地:广东深圳

设备功能:常规观察+偏振光观察、拍照存图、尺寸测量

放大形式:超高精细光学放大+电子学放大

倍率(X.):光学倍率50倍、100倍、200倍、400倍、600倍

电子倍率250倍、500倍、1000倍、2000倍、3000倍

操作系统:Windows 10 专业版

硬件主板:英特尔酷睿I5处理器.8G内存、256G固态硬盘、核心显卡

拓展性:支持联网，支持用户安装自己的软件

屏幕:22寸液晶超薄一体机电脑

全画幅定倍物镜: PL 5X/0.12 WD21.5

PL L10X/0.25 WD15.1

PL L20X/0.40 WD10.5

PL L40X/0.60 WD8.2

PL L60X/0.75WD6.2

纳米结晶涂层实现高成像性

广角目镜:PL10X/18

影像设备:索尼IMX185 CMOS卷帘快门彩色相机

2592x1944P分辨率高清无损输出

感光元器件:IPS 1670万点阵列Ultra-Fine颜色引擎

芯片处理器:ISO细腻 手/自动白平衡、曝光，F/自动光圈快门

G Sensitivity Dark Signal 300mv/0.13 with 1/30s

视野范围:≈1500\*800μm 150\*80μm

软件特色:全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

双光源照明系统:卤素上光反射照明+下光透射照明、波长范围350-2500nm

光路构造:检偏器、起偏器、滤色转盘、分光棱镜聚光器、视场孔径光阑

调焦机构：粗微动同轴调焦、机械精密度2μm、粗动松紧可调

XY轴载物:矩形机械移动载物台180\*150mm,移动范围75\*60mm

图像测量技术:测样品长宽尺寸、角度、周长面积、弧度、百分比含量等

测量精度:±0.01μm

主机电源:交流电压 220V 50/60Hz6V20W输出

尺寸及重量:260mm(长)\*210mm(宽)\*500mm(高) 18kg

整机质保:7天无理由退换货、1年免费保修

下载升级:软件后期免费升级服务

厂家名称:深圳纽荷尔科技有限公司

