**技术参数**

厂商品牌/型号：纽荷尔DZ-9288

产地:广东深圳

设备功能:视频观察、测量、拍照、录像、保存图片、Win10系统

倍率(X.):10-225连续变倍

放大形式:超高精细电子放大

操作系统:Windows 10专业版

硬件主板:酷睿I5处理器、8G内存、256G固态硬盘、核心显卡

显示:22英寸高清液晶屏

镜头：远摄变焦镜头

WD130mm V22-2.2mmNA0.018-0.078

光学镜片布局构造9组、TVAEC光圈叶片

光路结构:无限远

影像设备 感光元件：高灵敏度卷帘相机

Sony CMOS传感器

全时段超清影像2590(H)x1940(V)高清分辨率

2.0 x2.0 (μm)像元1/2.8"感光29FPS帧率56dB信噪比

G光灵敏度暗电流：510mV with 1/30s采样平均1X1

照明装置：落射照明系统:60颗LED白光灯珠

调焦机构：精密机械齿传动、张力可调

移动载物台：台面长宽190\*160mmXY轴行程60\*60mm

输入设备：电脑主机、鼠标、键盘

其他设置：白平衡、曝光设置、颜色调整、光源频率、镜像翻转、

暗场校正、网格设置、分割计数、染色、3D模拟生成

软件特色：免校准测量软件、景深扫描叠加、图像扫描拼接

投影测量技术：测样品长度尺寸、角度、周长、面积、圆弧等丰富功能

测量精度：±0.01mm

下载升级：软件升级、SDK源码

尺寸及重量：320mm(长)\*260mm(宽)\*390mm(高)

电源：100-240V

整机质保：7天无理由退换货、1年免费保修

