1、长度：整体长度≥2190mm、宽度：≥997mm、高度（地面到床板）最高：≥780mm、最低：≤465mm

2、头部倾斜角度：0～65度、膝部倾斜角度：0～25度

3、床体倾斜角度，前倾≥12度，后倾≥12度

4、最大承重：≥204kg、具有背膝联动功能

5、床体的四角具备输液架插孔

6、床板材料：钢板材质，以保证床板的牢固度。

7、床面部分无铆钉，避免交叉感染

8、四片式护栏、护栏具有助力把手、一键释放外展下放式护栏、下降时有阻尼缓冲

9、头端及尾端护栏外侧具有角度指示器，指示背板倾斜角度

11、操作控制面板≥4个，均位于头端护栏内外侧

12操作面板为护栏内置式非线控操作面板

13、头端护栏内外侧的医患操作键分开：头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板，可操作床体的背部升降、膝部升降和背膝联动功能。 头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板，可操作床体的整体升降、背部升降、膝部升降和背膝联动，前/后倾等功能

14、所有操作按键具有锁定功能

15、具备CPR功能、头端床板双侧具备CPR操作手柄，非电动操作；任意一侧手柄都可单独进行CPR释放操作

16、采用医用静音电机、电机数量≥4个

17、原厂脚轮直径≥125mm、具备中控刹车和导向功能

18、不用操作任何解锁键，就可直接拆除床头板和床尾板

19、头尾板具有缠绕电源线装置（投标文件中提供相关证明文件）

20、具有备用电池，在停电时也可做电动操作、在转运途中也可做电动操作

21、具有四角防撞轮

22、采用医用床垫、材质采用高弹性海绵、外套采用聚氨酯材料、外套表面具有抑菌作用、外套表面材料可防水

23、床垫厚度≥14cm、海绵密度≥40kg/m3、原厂可伸缩盐水架

★24、整床符合IEC 60601-2-52标准