手术放大镜

1.原装进口

\*2.标准伽利略光学系统，≦27%的重量比

\*3.重量≦35克, 长时间佩戴不会疲劳，无眩晕感

4.倾斜角度:针对每项检测其偏角均可独立连续调节

5.具有金属安装杆确保稳定性和双眼视觉。

6.具有铰链系统提供完全的灵活性，观看和姿态角

\*7.可搭配原厂同品牌手术头灯使用，无需增加其他配件，完全达到100%同轴光线照明。

8.更加人性化设计：可选用可调节的鼻垫，鼻垫可选，均由防过敏材质制成

9.放大镜的可摘除翻转杠杆和保护镜帽可以轻松拆卸，并可经高温高压消毒

10.激光定向的光学放大质量，精准的瞳孔定位系统

\*11.配有左右瞳距调节阀，个性化调节带刻度。

12.可搭配头戴式和眼镜式的医用支架

\*13.放大镜倍数有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X可供临床选择

\*14.高质量镜头色彩还原率CRI〉95%，更好更真实的还原真实的组织颜色。

15.提供产品CE认证复印件加盖鲜章

\*16.提供产品授权委托书确保产品正规供货渠道及售后服务。

17.产品质保一年终身免费维护，到货后专业工程师上门免费安装指导使用。

医用头灯

\*1.原装进口

\*2.LED头灯，光照≧68000Lux, 色温：6000K，LED明亮纯白光光圈均匀无暗点

\*3.重量≦50克, 长时间佩戴不会疲劳, 光斑大小80mm-100mm。

4.光强度可连续调节，特殊涂层可保持最佳亮度时有效防止光反射。

5.简洁超轻设计，确保焦点清晰且无障碍同轴照明。

6.便携式或固定主线电源。

7.便携式充电锂电池的应用，确保操作6-8小时。

8.可调式视角，可视范围更广。

9.可搭配原厂同品牌手术放大境使用，无需增加其他配件，完全达到100%同轴光线照明。

10.LED使用寿命：1W超高输出，LED额定寿命大于等于50,000小时

11.光强度控制：0-100%,

12.变阻器:可使用头戴式和眼镜式支架

13.倾斜角度:针对每项检测其偏角均可独立连续调节

14.可选式黄光过滤器能够滤掉蓝光，防止复合材料的过早硬化

15.提供产品CE认证复印件加盖鲜章

\*16.提供产品授权委托书确保产品正规供货渠道及售后服务。

17.产品质保一年终身免费维护，到货后专业工程师上门免费安装指导使用。