**喷砂洁牙机**

★1.集龈上、龈下喷砂洁治、牙周治疗、洁牙、根管治疗功能于一体。

2.前面板采用触控液晶屏。

3.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成。

4.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

5.供水提示灯设计。

★6.双水路切换。

7.采用钛合金工作尖。

8.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。

9.水路加热功能，≤300W 功率加热。

10. ≥4 档温度调节。

11.采用全自动频率跟踪系统。

12.喷砂手柄采用三段式设计。

13.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹设计。

14.全透明漏斗形粉罐，粉罐可 360 °旋转。

15.龈上、龈下独立喷砂粉罐，显示砂粉刻度。

16.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现 360 °旋转。

17.喷砂手柄尾线可拆卸。

18.工作过程采用微电脑全自动控制。

19.内置变压器，内部水电分离。

20.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在 134℃高温和 0.22MPa 高压环境中进

行灭菌处理。

21.拥有清洁模式。

22.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。

23.蓝牙 5.0 无线多功能脚踏， ≥4 种脚踏功能模式。