## 高压枪

基本参数：

1.枪体采用 SUS304 不锈钢，

2.耐受压力 0-0.75MPa。

3.配备≥8个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。

4.手握式非指压式。