## 口腔显微镜

基本参数：

1双目镜筒 ：0°～180°变角双目镜筒

焦距F=170mm,双目镜筒瞳距调节范围：55mm～75mm

2 变倍系统 ：手动6档变倍系统，总倍率覆盖1.4X-24X

3 目镜 ：12.5x,高眼点广角目镜，视度调节范围：±7D

★4 光斑调节（F250）：光斑大小≥4档可调，大光斑、中光斑、小光斑、微小光斑，大光斑直径≥160mm

5 大变焦物镜：内置超级变焦物镜，调焦范围F=200mm～450mm

1. 倾摆装置（旋转环）

7 手机(相机)影像接口：外置手机(相机）影像接口，影像可360度旋转

★8 内置集成影像系统：全高清影像，采用高端CMOS晶片，实时1920x1080FULL全高清影像输出，内置SD高速存储器，对静动态影像进行快速存储，64G高速SD卡（可选），录制格式：JPEG;MP4，自带网络传输功能，有专用手机app可无线连接显微镜拍照、视频存储，配≥21英寸高清医用显示器。

9 滤色片：橙色滤光片、绿色滤光片

10 手柄：360°可旋转手柄，配消毒罩，手柄上带有一键拍照录像按钮

11 支架系统：大横臂长度≥500mm，小横臂长度≥720mm，大横臂位于小臂上方

12 120°平衡挂臂： 超级平衡挂臂，有根据负荷调节阻尼功能，左右±60°，俯仰-30°~ +60°

13 照明系统：双通道LED冷光源照明系统，亮度连续可调

14 安装方式：落地式支架，底座尺寸≥600x600mm

15 自动开关装置：横臂内带有电源自动开关装置

16落地式，0-180°变角双目镜筒 1个

17内置1080P/60p全高清影像系统，带无线脚控功能（带网络传输功能、带专用版app功能1套

18 30°延长器带立体分光器2:8+旋转环 1个

19 Easy360 plus手机影像接口（多种手机适配） 1个

20 手机内置电源（多种手机适配） 1个

21 ≥21英寸高清显示器及高清线 1个