**高速手机（弯机）**

1、采用进口陶瓷轴承，机芯经动平衡处理；

2、水路气路双重防回吸；

3、一体式不锈钢机头加厚设计；

4、机壳采用食品级不锈钢；

5、45度角手机、采用后排气设计；

6握持位设计；

7按压轴跳动≤0.02mm，圆度≤0.001mm；

8车针夹持方式：按压式

9气压：2.5-3.0kgf/cm2

10水压：0.08-0.2MPa

11转速：280000-450000r/min

13机头类型：45度角