## 全自动封口机

基本参数：

1，≥7英寸彩色液晶电容触屏；

2，自带封口机中英文打印系统，内置24针打印机，可以根据需要设置打印事项、调整打印内容，用户可自主决定打印参数的位置；

3.自带正序（降序）封口计数器，可以实现0~99999以内的封口数量统计，具有打印边距、打印间隔调整等待特有功能；

4.具有自动节能待机，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，光电感应有卷袋送人可高速恢复到工作温度；

5.封口温度超过工作温度设定范围±4℃，机器将会自动停止工作；

6，★封口速度：10±0.5m/min。

7.封口宽度：12mm

8.封口留边：0~35mm可调。