## 医用干燥柜

基本参数：

1，★干燥柜容积：≥350升，双门设计。

2，干燥温度：40。C-90。C。

3，采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。

4，具有两套独立鼓风机加热循环系统，顶部循环向舱内提供干热洁净空气，侧部循环对舱体中下部的物品进行二次加热，有效提高舱体中下部干燥效果。

5，加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装温度探头，加热管含过热保护，加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构。

6，控制系统：采用一体化控制器。