|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Model name** | | **型号名称** | E200A-P |
| **SPC** | **Size** | | **尺寸** | 19” |
| **Resolution** | | **分辨率** | 1440x 900 |
| **Refresh rate** | | **刷新率** | 60 Hz |
| **Panel brand** | | **屏幕品牌** | / |
| **Panel type** | | **屏幕类型** | VA/TN |
| **Active Area** | | **可视范围** | 409.5(W)×255.94(H) mm |
| **Dot Pitch** | | **像素点** | 0.24375\*0.24375 mm |
| **Aspect ratio** | | **屏幕比例** | 16:10 |
| **Backlight** | | **背光** | LED |
| **Typical Brightness** | | **最佳亮度** | MAX:250cd/M2 |
| **Contrast Ratio** | | **对比率** | 1000:1 |
| **Color Temp. default** | | **默认色彩度数** | default:7500K 6500/7500/9300 |
| **Number of colors** | | **色数** | 16.7M |
| **Color** | | **NTSC** | 72% |
| **sRGb** | 92% |
| **Adobe RGB** | 71% |
| **Viewing Angle** | | **可视角度** | 178/178 (H/V) |
| **Response Time** | | **反应时间** | 5ms |
| **I/O Ports** | | **端口** | HDMI+VGA+DC |
| **NOTES** | | **VGA参数** | VGA1.4 |
| **HDMI参数** | HDMI1.4 |
| **DP参数** | / |
| **USB参数** | / |
| **Speaker** | | **喇叭** | / |
| **Audio Ports** | | **音频端口** | / |
| **PSU** | **Input** | | **输入** | 100-230DC/AC 50/60HZ 12V/2.5A |
| **Type** | | **类型** | Adapter |
| **Power Consumption** | | **功率** | Max:30W STB ≤0.5W |
| **Structure**  **结构** | **Stand** | | **标准** | Standard |
| **Colors** | | **外观颜色** | Front frame: black |
| Back cover: black |
| Stand: black |
| Base:black |
| **Size** | **W/ Base** | **含底座尺寸** | 440\*200\*290mm |
| **W/O Base** | **不含底座尺寸** | 440\*20\*290mm |
| **Pacakge** | **包装尺寸** | 485\*105\*345mm |
| **Weight** | **N.W** | **净重** | 1.85KG |
| **G.W** | **毛重** | 2.6KG |
| **Tilt** | | **倾斜角度** | Forerake 5°，Fadeaway 25° |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **VESA Mounting** | **VESA安装** | 75\*75mm |
| **Rotating angles** | **旋转角度** | / |
| **High Adjustable Arm** | **高度调节** | / |
| **Swivel** | **旋转** | / |
| **Panel Control**  **屏幕控制** | **Control Way** | **控制方式** | Key OSD |
| **Language Menu** | **语言菜单** | 7 languages max |
| **Environment**  **环境** | **Storage Temp.** | **允许温度** | -20ºC~60ºC |
| **Working Temp.** | **工作温度** | -10ºC~40ºC |
| **Working Humidity** | **工作湿度** | 10~90%RH |
| **Altitude** | **可行高度** | ≤5000m |
| MOQ for OEM/Each model | 起订量 | 1000 pcs |