2024-10-29
1.不启用自动开关光闸-当手动开启光闸时，加工过程中，点暂停，光闸也会被关掉，导致继续加工不会出光。
——已解决，手动开启光闸时，暂停和停止不会闭光闸。
2024-11-7
1.激光器配置中，没有上电DA输出选项，如果激光器有严格时序要求的，会出现不出光情况
——已解决，增加DA上电输出选项，修改激光DA开启时机
2.优化寻中的交互
——已优化，将标准旋转中心修改为标定B轴，将多点寻中修改为4点寻中
3.添加轮廓不合理范围闪退
——已优化，修改范围值在合理输入范围内
2024-11-22
1.使用循环加工，只循环一轮，需要重启一次软件才正常再次循环加工
——已解决
2.加工过程容易出现FIFO数据规划异常告警
——已解决，高级参数添加修改fifo告警门限的参数
3.寻中功能修改
——已增加，添加多个管材多点寻中
4.寻管头
——已增加，高级参数添加加工前寻管头选项
2024-12-6
1.简化支架配置
——已解决，参照AcTube
2.主界面增加 pLC，零尾料开启关闭的选项，功能配置放到里面，功能的使用开关放到外面
——已解决，零尾料移动到主界面新增按钮tab页，plc开关移动到PLC编辑器中
3.增加圆管定高切割
——已增加
4.全部回原增加电动头设置选项，全部回原时，电动头是否也回原勾选项。
——已增加
5.加工前编辑 PLC动作中增加了移动y轴的动作，会导致加工过程的位置异常。
——已解决，增加日志，待复现定位
6.寻管头与校平参数移出从高级参数
——已解决，将寻管头与校平参数移动到对应的功能参数中
2024-12-14
1.增加了添加轮廓时XY或BY阵列的功能
——已增加
2.增加自定义端口名称和PLC端口显示名称
——已增加
3.全局参数增加尺寸检测开关
——已增加
4.图形轮廓中添加过切工艺，当加工至过切位置时，点击暂停，在维续加工，会重新加工该轮廓
——已解决，屏蔽过切部分继续导致的重新加工
2024-12-16
1.解决过切工艺结束点会重复加工轮廓的问题
——已解决
2.添加轮廓时R角无法添加大于R角尺寸范围的轮廓问题
——已解决
2024-12-20
1.轮廓结束位置暂停继续反复操作系统崩溃问题
——已解决
2.角铁槽钢引刀线切割暂停继续系统崩溃问题
——已解决
3.加工前寻管头时没有到中心寻管问题
——已解决
4.记录上一次加工结束的零点
——已增加
5.添加轮廓时无法添加大于当前面尺寸范围的轮廓问题
——已解决，仅屏蔽导致闪退的尺寸
6.优化添加轮廓时的初始显示问题
——已优化，上一次添加轮廓时的面，下一次打开参数默认在之前的面
2024-12-26
1.SC-配置RS485电动头，切割轮廓结束位置容易出现延迟关光的情况
——已优化
2.白色背景无效的问题
——已解决
3.设置轮廓结束长度和功率系数，进入轮廓结束区域会出现异响一下。
——已解决
4.添加轮廓阵列，Y方向阵列不勾选贯穿，就不显示阵列孔，阵列失效。
——已解决
5.轮廓一移动需要能移动角度方向的功能。
——已增加
6.标定B轴与寻中心
——已优化
2025-1-3
1.气体告警
——已增加
2.轮廓结束前关光不及时
——已优化，但还会偶发
2025-1-14(V1.1.1)
1.优化短尾料功能参数、电动头操作、支架参数的描述
——已解决
2.添加"新建零件"功能，可新建部分零件
——已增加
2025-1-16(V1.1.2)
1.回原增加配置"全部回原时非双驱从轴一起回原"
——已增加
2.自定义告警配置"仅加工中触发自定义告警生效"
——已增加
2025-2-8
1.支持3710新协议
——已解决
2025-2-11
1.完善对3710新协议的支持
——已优化
2.增加图层控制振动抑制
——已增加
3.增加默认薄板振动抑制
——已增加
2025-2-14
1.修复扩展轴配置未连接不报警问题
——已解决
2.增加调高器报文日志
——已增加
2025-2-22
1.零尾料方案修改为双卡盘同时转动
——已解决
2.免画图功能增加图示，修改界面布局
——已增加
2025-2-27(V1.1.3)
1.免画图功能增加参数对应图片的字母示意
——已增加
2.添加轮廓增加YZ方向斜角通孔，支持全部方向角度斜口通孔。
——已增加
2025-3-13
1.初步实现扶梯一键生成功能
——已增加
2025-3-24
1.循环加工偶发Y轴坐标异常
——已解决
2.新建零件中的阵列，圆管阵列的角度方向异常
——已解决
3.添加轮廓中新增的YZ方向开孔，勾选Y方向多组阵列后，第一个组孔和第二组孔的距离不对
——已解决
4.当加工起点在Y零时，点击加工偶发出现提示不在Y正常范围内
——已解决
5.圆管定高加工过程中，点暂停，调高不上抬到安全位置，点停止才上抬至安全位置
——已增加
6.切一圈然后要回到初始的B角度--绝对位置
——已增加
2025-3-26
1.蛙跳切割头完全不上抬问题
——已解决
2.免画图参数对应图片的字母示意问题
——已解决
3.优化扶梯一键生成功能，优化尺寸和有角度的扶梯
——已优化
4.循环加工偶发轴坐标异常(实际未到位，提前判断回零到位)
——已解决
2025-3-28(V1.1.4)
1.首页显示零件列表隐藏排样列表
——已添加
2.优化参数，去除多余参数
——已优化
2025-3-29(V1.1.5)
1.优化栏杆一键生成功能，暂时规避有角度的栏杆
——已解决
2025-3-31(V1.1.6)
1.规避不同模型图形进行排样
——已解决
2025-4-11
1.排样单线条轮廓只切一刀
——已优化
2.识别igs特殊图形
——已添加
3.添加零件列表隐藏与显示按钮
——已添加
2025-4-16(V1.1.7)
1.强制去除未知的图形间隙
——已解决
2025-4-19(V1.1.8)(V1.1.9)
1.双驱分别校平
——已增加
2.双驱分别回原
——已增加
2025-4-25
1.手柄单独设置卡盘按钮Fn+功能
——已增加
2.旋转轴Z相回原，如果在原点信号处则先移出原点信号位置
——已增加
3.隐藏不必要的参数和功能
——已优化
2025-5-10
1.轨迹误差测定功能
——已增加
2.校平结束调高器上抬到安全高度
——已增加
2025-5-14(V1.1.11)
1.修复误差测定包覆圆异常情况
——已解决
2.修复部分白色背景显示色彩问题
——已解决
3.暂时屏蔽圆管中心补偿
——已解决
4.修复暂停途中触发告警会变为停止状态
——已解决
5.修复旋转轴Z相回原，如果在原点信号处则先移出原点信号位置
——已解决(将动作修改到调高器回原后)
2025-5-20
1.增加自定义PLC过程
——已增加
2.增加短尾料跨卡盘模式
——已增加
2025-5-30(V1.1.13)
1.两卡短尾料图形尺寸检查
——已解决
2.误差测定编码器反向
——已增加
2025-6-10(V1.1.14)(V1.1.15)
1.PLC动作增加调高器绝对运动
——已增加
2.修改一些参数默认值
——已解决
3.增加工件Y轴置零功能
——已增加
2025-6-23
1.屏蔽误差测定异常参数
——已解决
2.修改短尾料跨卡盘模式不执行恢复问题
——已解决
3.解决虚拟模式闪退问题
——已解决
4.增加回中心PLC设置
——已增加
2025-6-30(V1.1.17)(V1.1.18)
1.优化竖屏显示
——已优化
2.解决图层参数配置刷新问题
——已解决
2025-7-8
1.增加调高器调测界面
——已增加
2.增加调高器示波器功能
——已增加
3.调整调高器部分参数
——已优化
4.调整主界面右侧参数
——已解决
5.调整主界面竖屏适配
——已解决
2025-7-9
1.调整调高器寄存器参数
——已优化
2.增加暂停继续后重新穿孔
——已增加
2025-7-17
1.方管单面补偿功能
——已增加
2.方飞切参数
——已增加
3.清楚飞切功能
——已增加
4.高级功能栏修改
——已优化
2025-7-18
1.修改多个参数默认值
——已优化
2025-7-22
1.修复igs无法方飞切问题
——已解决
2.优化飞切出光调整参数
——已优化
3.新增主卡盘外夹和内撑模式切换
——已增加
4.增加B轴回原偏移参数到回原设置中
——已增加
5.修复曲线平滑，补偿工艺功能闪退问题
——已解决
2025-7-25
1.增加自动上下料配置自定义PLC功能
——已增加
2025-7-28(V1.1.19)
1.增加拉料机器只有第一段进行动态矫正
——已增加
2025-7-29(V1.1.20)
1.自润滑间隔时间单位修改
——已解决
2025-8-7(V1.1.21)
1.同时支持NA卡UDP连接和Ftc10TCP连接
——已解决
2025-8-11(V1.1.22)
1.圆管翻转夹持切孔和空跳都夹持
——已增加
2.增加翻转夹持补偿距离
——已增加
2025-9-18(V1.1.23)
1.图层切割工艺中的曲线，需要支持平滑曲线
——已增加
2.启用循环，使用空走，第一遍走完之后，软件闪退（除非加工过一次）
——已解决
3.启用循环，使用空走，第一遍走完之后，第二遍会变成加工
——已解决
4.加工完返回标记点，若之前没有标记点，会直接停住，后续PLC动作也不执行，日志栏会提示，但会被刷新走
——已解决
5.触发短尾料，增加动作，中心异常
——已解决
6.图层穿孔中的关光后延时异常
——已解决
7.图层切割中的开光后延时，控制的功率异常
——已解决
8.自定义PLC过程不能继承
——已解决
2025-9-23(V1.1.24)
1.穿孔动作完善单穿孔不渐进定高切割问题
——已解决
2.方管方飞切修改阵列轮廓不能飞切问题
——已解决
2025-9-25(V1.1.25)
1.增加旋转轴软限位
——已增加
2025-9-29(V1.1.26)
1.回原设置中的B角度修改，修改完后，重启软件会恢复原先值
————已解决
2.功率/频率曲线，选择平滑，并设置好后，在启用或关闭时会变成线性
————已解决
3.图层穿孔中，关光前延时和开光后延时功能重叠，建议隐藏关光前延时参数（值为0）。
——已优化
2025-10-17(V1.1.27)
1.暂停继续后无法进入零尾料的情况
——已解决
2025-10-17
1.恢复单根管材长度
——已解决
2025-10-20(V1.1.28)
1.LUH添加轮廓
——已解决
2.规避添加零件不能直接添加焊缝补偿的问题
——已解决
2025-11-10(V1.1.29)
1.Modbus协议反馈加工状态与文档不匹配
——已解决