附件 1

2016 年农产品产地初加工补助设施目录及补助标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施类别 | 设施类  别代码 | 规 格 | 补助标准  （元） | 备 注 |
| 贮藏窖 | 002 | 20 吨 | 10000 |  |
| 003 | 60 吨 | 20000 |  |
| 019 | 100 吨 | 35000 | 新增 |
| 通风库 | 004 | 20 吨 | 10000 |  |
| 005 | 50 吨 | 15000 |  |
| 020 | 100 吨 | 35000 | 新增 |
| 简易冷藏库 | 007 | 20 吨 | 15000 | 通过增加保温材料、制冷设备等，将现有闲置房屋、窑洞改建为成冷藏库 |
| 008 | 50 吨 | 25000 |
| 组装式冷藏库 | 009 | 10 吨 | 10000 |  |
| 010 | 20 吨 | 15000 |  |
| 011 | 50 吨 | 50000 |  |
| 012 | 100 吨 | 105000 |  |
| 021 | 200 吨 | 165000 | 新增 |
| 022 | 300 吨 | 220000 | 新增 |
| 023 | 400 吨 | 290000 | 新增 |
| 024 | 500 吨 | 340000 | 新增 |
| 燃煤加热式 | 014 | 1 吨/批（总干燥面积100m2） | 15000 |  |
| 015 | 2 吨/批（总干燥面积200m2） | 20000 |  |
| 016 | 3 吨/批（总干燥面积300m2） | 30000 |  |
| 电加热式热风烘房 | 025 | 0.5 吨/批（总干燥面积 50m2） | 10000 | 新增 |
| 热泵加热式热风烘房 | 026 | 1 吨/批（总干燥面积100 m2） | 25000 | 新增 |
| 热泵控温控湿式热风烘房 | 027 | 1 吨/批（总干燥面积100 m2 | 50000 | 新增 |
| 多功能烘干窑 | 017 | 5 吨/天 | 40000 |  |
| 018 | 10 吨/天 | 70000 |  |