|  |  |
| --- | --- |
| **产品型号：** | **H4718-D3** |
| **光源类型：** | **原装进口CERR灯珠** |
| **LED灯珠数：** | **3颗** |
| **供电电压：** | **DC12V** |
| **色温：** | **5000K~7000K正白（暖白可选）** |
| **外壳工作温度：** | **-5℃~+70℃** |
| **外形尺寸：** | **540mm×175mm×148.7mm** |
| **重量：** | **3.5kg** |
| **电缆接入：** | **底部两个PG13** |
| **锁扣：** | **304不锈钢锁扣** |
| **安装设备尺寸：** | **280mm(L)×125mm(W)×104mm(H)** |
| **发光角度：** | **标配25°（25°、45°、60°、90°可选组合配光）** |
| **控制方式：** | **光敏控制（支持开关量或者电压控制）** |
| **最佳补光距离：** | **16米~25米** |
| **响应时间：** | **≤20us** |
| **日夜功能：** | **支持环境亮度检测，低照度下自动开启** |
| **设计寿命：** | **≥50000小时** |
| **触发频率：** | **50Hz~200Hz** |
| **平均功率：** | **≤10W（实际功率与控制方式相关））** |
| **工作环境：** | **-40℃~+70℃** |
| **工作湿度：** | **10%~90%** |
| **防护等级：** | **IP65** |
| **推荐支架：** | **WS2770、WS2790** |
| **推荐云台：** | **3060、3051** |