**技术参数**

品牌/型号：纽荷尔 / 电子视频显微镜 DZ-5980

出厂时间：新机上市

功能：视频观察、图像拍照、尺寸测量、保存JPG图片、U盘导出图片

操作系统：纽荷尔V6.1企业版

硬件主板：内嵌投影装置， GLE 影像同步输出、高速闪存32GB储存空间

屏幕：液晶超薄屏、IPS技术1670万彩色纯正Ultra-Fine 颜色引擎

1920\*1080P/60fps 高清分辨率 HDMI 输出

光学系统：超高精细10-260倍率 连续放大缩小

高斯广角镜头，编码9孔位，镜头镀层防霉处理、密封防尘,防油\防水污染

16-2.4mm视野范围、100-80mm工作距离

影像设备：智能照相机 采用高品质索尼图像传感器

F自动/光圈快门，OID光学稳定，AF区域/3D跟踪16个对焦点

手自动/曝光 ，手/自动白平衡，ISO细腻

照明装置：表面光、落射照明系统LED美白，60颗粒灯珠、冷暖可调

调焦系统：精密机械齿轮传动，可进行张力调节，带限位装置，避免标本或物镜损伤

载物台：380\*250mm 耐磨金属材质

输入设备：罗技无线鼠标

测量技术：二次元影像测量，精度等同于数显卡尺

测量对象，长度、宽度，角度、等几十种测量功能

内置软件：内置图像观察、图像采集软件、二次元影像测量软件、十字线软件

下载升级：系统升级

机身尺寸：380\*250\*380mm

电源：100-240V

整机质保：严格执行国家三包政策，7天无理由退换货，1年免费保修服务，3年维护服务

净重：11KG

