****

**产品参数**

品牌/名称 纽荷尔长臂电子显微镜

型号 DZ-E10

出厂时间 新款上市

功 能 图像观察、照片采集、内存卡图片导出

系 统 纽荷尔精简版成像操作系统

芯片处理器 DDR3-1066、500-766MHzUHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors

储存空间 32G

屏 幕 22寸高清屏

镜头 NREEOHY-C 95mm f/5.60RP 9组12片光学结构

图像分辨率 高清4608\*3456

照片格式 JPG

像素 1600万

帧率 80fps

折叠长臂支架 支持前后推拉延申、折叠、高低灵活可调节

支架行程 前后行程300mm，上下行程300mm

对焦组件 （M/A）精密机械对焦

反射照明系统 光源提供（复合白光）450-460nm波长

电子倍率 10-260倍

视野范围 26-2.5mm

色彩 2000~15000 K色温 约1800万种颜色

感光元器件 ISO 100 8.92 mm (1/2.8")、2.2 μm x2.2μm、80fps

解析能力 5.60μm 水平垂直96dpi 位深度24

测光能力 11 μs ~ 12 s中央重点平均测光

快门/光圈 F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪18个对焦点

G光灵暗电流 900 mv with 1/80FPS

软件功能 成像、拍照 、存照片、导出照片

输入设备 遥控器

操作环境 温度：-10~45℃；湿度：10~85%

尺寸/重量 450\*300\*370mm、15kg

电源输入 220v

整机质保 免费保修1年



















