
****

****

**产品参数**

品牌/名称：纽荷尔3D显微镜

型号：3D-Tron06

出厂时间 : 新款上市

功能：3D环绕观察、倾斜角度4K观察、平面观察、长调焦行程、测量、图像采集、数据传输

解码方式：宽光谱4K超高速线扫

系统开发代号：Threshold NT 10.0.19045

芯片：I5 CPU lbexPeak Crossfire、Sandy Bridge 3.90GHz Intel® Smart Cache、 UHD Graphics 620

显示器：23.8寸高清屏

摆臂式镜头：4K NREEOHY3D镜头-C 100mm f/3.78 DPI 10组16片光学结构

倍率：10-260倍

导出图像格式：精细JPG、原图TIF

G光灵敏度：425mv with

照明系统：扩散反射式复合白光

光谱响应范围：380~650nm

图像读出：Binning高分辨率长距离型

XY轴平面视野：26-2.6mm

工作距离:100mm

存储空间:256G

分辨率: 3072X2048（4K）

解析能力：0.18μm

感光元器件：ISO 100 ARM 4K 7.75 mm(1/1.8")、2.4 μm x2.4um\Coms 41fps Temp-Tint引擎

快门/光圈：F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪32个对焦点

软件功能：景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、比例尺添加、文字尖头标注、图片按文件夹路径保存、手/自动文件命名图片库数据共享传输、一键数据报告生成、支持互联网功能、软件在线免费升级、尺寸测量(长度、平行线、多边形、圆、弧、角度等等)

测量精度：±0.005mm

调焦行程：精密机械粗细松紧可调、齿轮精度2um 行程260mm

载物台：300\*180mmXY轴机械载物台

操作环境：温度:-10~45℃;湿度:10~85%

尺寸/重量：300\*280\*560、39.5KG

电源输入：220v

整机质保：免费保修1年

