藻酸盐印模调拌机技术参数

1. 技术参数：
2. 智能型操作；
3. 电动锁和电机制动齿轮；
4. ≥3个程序设置，记忆混合时间（安装设置：8、10、12 秒）
5. 电压：100-240vAc,50/60Hz；
6. 功率：350-400W；
7. 时间：1-16 秒；转速：290-3600rpm