## 纸塑包装工作台

1、材质：台面理化板，其余不锈钢

2、配置：LED灯×2，斜口篮筐×3，开放储物盒×5，纸塑袋框×1，纸袋切割机×1，篮筐x1,5孔插座×3，网线接口×1，开关×1，气源座×1，4寸万向轮(含刹)×4

3、标配抽屉：2个抽屉

4、配备底搁板：PT-DB2

5、电脑支架：1个（A104壁挂升降支架）

6、压力气枪：1个（MAC-II器械干燥喷枪+14050-9011400吊塔喷枪接头）

7.外形尺寸：2000×800×1800mm±5%

台面高度：850mm（含台板）