## 全自动切割机

基本参数：

1，用途：用于纸塑卷袋、纸塑立体卷袋和特卫强卷袋等需要按照包装物品的尺寸和数量进行切割的专用设备。

2.彩色液晶触摸屏。

3，★切割最大宽度：≤ 400mm。

4，切割长度：≥50mm

5，切割速度：20±0.5m/min