## 超声波清洗机

基本参数：

1.容积：≥30L。

2.控制系统：LED数码显示屏；一键启动方便快捷。

3.自控数显，单频超声工作模式。

4.配置：主机1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、器械清洗篮框 1个；隔音盖1个、电源线1根