## 铝制密封下送车

基本参数：

1.材质铝合金

2.配置：密封门×2、搁板×1、

6寸万向轮×2、6寸定向轮×2；

外形尺寸：1060×690×1070mm±5%